* به ازای هر ایستگاه یک Reference LAN IP اختصاص داده شده‌است.
* ساختار IP مذکور بدین صورت می‌باشد: 10.200.X.8n- 10.201.X.8n
* بخش دوم برای برخی از مناطق 200 و برخی مناطق 201 می‌باشد. X بر مبنای سطح‌ولتاژ و شرکت توزیع محل نصب می‌باشد. قسمت 8n برای هر ایستگاه یک عدد مضرب هشت خاص خواهد بود.
* با توجه به دستورالعمل ارائه شده در پیوست تنها با داشتن IP مربوطه می‌توانید نسبت به راه‌اندازی مودم مذکور اقدام نمائید.
* در صورتی که برای ایستگاهی که از قبل راه‌اندازی شده است نیاز به LAN IP بود می‌توانید از اطلاعات مودم قبلی ایستگاه مذکور استفاده نمائید.
* در صورتی که ایستگاه مذکور ایستگاه جدیدی در شبکه APN باشد، نسبت به ارسال ایمیل با ساختار ذیل اقدام نمائید:
* پیش از راه‌اندازی هر ایستگاه جدید (چه ایستگاه برق منطقه‌ای چه نیروگاه مقیاس کوچک) مشخصات سیم‌کارت مورد استفاده، ایستگاه و مودم مورد استفاده مطابق فرمت ذیل به آدرس ایمیل قید شده ارسال گردد. فایل کانفیگ مودم مورد نظر در مسیر FTP شرکت برق منطقه‌ای قرارداده خواهد شد یا مودم از راه دور پیش از حضور در ایستگاه پیکربندی خواهد شد.

Email: omidi@igmc.ir, salahshour.r@igmc.ir

Subject: Include Config Word

Sim Card Specification: Serial, IP Address

Modem Specification: Serial, IMEI

Station: Name (Based on PGDS), Voltage, DG or not

Modem Type: Advantech or Parmoon or SAA

* در متن Subject ایمیل مذکور کلمه Config قید شود. ایمیل‌ها تنها از طریق ایمیل سازمانی شرکت برق منطقه‌ای ارسال گردد.
* پیش از حضور در ایستگاه از آنتن‌دهی سیم‌کارت‌های ایرانسل در محل نصب مودم اطمینان حاصل گردد.
* به هیچ عنوان مودم کانفیگ‌ و تست‌نشده به ایستگاه‌ها ارسال نگردد.