جهت اتصال به مودم های APN مطابق تصاویر زیر (شکل 1 و شکل 2) ابتدا می‌بایست در مسیرControl Panel وارد Properties کارت شبکه شده و سیستم را در حالت Automatic DHCP قرار دهید:

****

شکل 1. **مسیر دسترسی به تنظیمات کارت شبکه**

****

شکل 2 .**تنظیم کارت شبکه**

اکنون جهت مشاهده IP مودم، وارد کارت شبکه شده و از مسیر نشان داده شده در شکل 3 و شکل 4 ، IP لپ‌تاپ و IP مودم را ملاحظه فرمائید:

****

شکل 3. **وضعیت شبکه**

****

شکل 4 . **جزئیات اتصال شبکه**