**در خصوص اضافه نمودن پورت‌های سریال به مودم‌روترهای منصوب در ایستگاه‌ها مطابق شکل 1 می‌بایست تنظیماتی را در تجهیز دوم پیش از اتصال تجهیز دوم به پورت اترنت مودم اصلی به انجام برسانید که به شرح ذیل است:**

* **در قسمت شماره 1 می‌بایست IP تجهیز دوم که یک واحد بالاتر از مودم‌روتر اصلی می‌باشد تنظیم گردد.**
* **در قسمت 2 می‌بایست IP مودم روتر اصلی را به عنوان Gateway معرفی نمود.**

****

شکل 1 : **اضافه کردن پورت‌ سریال**